Опросный лист для заказа компенсатора шинного пластинчатого КШМ, КША тип 4

		A1, A2 – монолитная часть. Медь: 1 вариант Диффузионная сварка контактных площадок, ширина пластин 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150мм, толщина пластин 0,2 мм. Максимальная длина площадок 120 мм. Максимальная толщина 60 мм. 
2 вариант: Стыковая сварка пластин с монолитной площадкой, ширина пластин 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150,160, толщина пластин 0,3 мм. Максимальная толщина 10 мм. Алюминий – стыковая сварка пластин с монолитной площадкой, ширина пластин: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160 мм, толщина пластин 0,5 мм. Максимальная толщина 10 мм.

	№
	Материал: медь/ алюминий
	Лужение контактных площадок: да/ нет
	S,
mm
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mm
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mm
	P,
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mm
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mm
	Количество изделий, шт.
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	Сторона A1
	Сторона A2

	№
	Отверстия, вариант W1-W4
	∅, мм
+0,43
	A, мм
±1,0
	B, мм
±1,0
	C, мм
±1,0
	D, мм
±1,0
	Отверстия, вариант W1-W4
	∅, мм
+1,0
	A, мм
±1,0
	B, мм
±1,0
	C, мм
±1,0
	D, мм
±1,0
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	МЕСТО ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРТЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА СТОРОНЕ А1
	МЕСТО ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРТЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА СТОРОНЕ А2
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