Опросный лист для заказа компенсатора шинного пластинчатого КШМ тип 2
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		A1, A2 – монолитная часть. Диффузионная сварка контактной площадки. Размерный ряд ширины пластин, мм:  30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 толщина пластин 0,2 мм. Максимальная толщина 60 мм, максимальная длина площадки 120 мм.
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	Сторона A1
	Сторона A2

	№
	Отверстия, вариант W1-W4
	∅, мм
+0,43
	A, мм
±1,0
	B, мм
±1,0
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±1,0
	D, мм
±1,0
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	МЕСТО ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРТЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА СТОРОНЕ А1
	МЕСТО ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРТЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА СТОРОНЕ А2
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